::18 //CheckDisp1[3][6]  K71 , K72 ,K54 K71 は最初の三つ有効です.
OUTPUT1 Negative logic
OUTPUT2 Negative logic
OUTPUT3 Negative logic
Temp
temp
temp
INPUT1 Negative logic
INPUT2 Negative logic
INPUT3 Negative logic
INPUT4 Negative logic
INPUT5 Negative logic
INPUT6 Negative logic
In-position/alarm : Valid
Input status : Valid
Output status : Valid
No local echo : Valid
Comment : Valid
Warning : Valid
::01 // ParameterOtherValueDoc
  Value 
::01 //ParameterOtherInfoDoc
 : Information

