::02 //Interface Parameter List { 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 }; //
Communication Parameter
Max 10 Parameter
::06 //71 Parameter 
Communication baud rate
0 : 38.4 Kbps
1 : 9.6 Kbps
2 : 19.2 Kbps
3 : 57.6 Kbps
4 : 115.2 Kbps
::04 //72 Parameter 
Communication Parity
0: None
1: Even number
2: odd number
::03 //73 Parameter 
Communication Delimiter
0:CR
1:CRLF
::06 //74 Parameter 
Slave Communication baud rate
0 : 38.4 Kbps
1 : 9.6 Kbps
2 : 19.2 Kbps
3 : 57.6 Kbps
4 : 115.2 Kbps
::02 //75 Parameter 
Modbus Set1
     
::02 //76 Parameter 
Modbus Set2
     
::02 //77 Parameter 
Modbus Set3
     
::02 //78 Parameter 
Modbus Set4
     
::02 //79 Parameter 
Modbus Set5
     
::02 //80 Parameter 
Modbus Set6
     

