::18 //CheckDisp1[3][6]  K71 , K72 ,K54 K71 は最初の三つ有効です.
OUTPUT1 負論理
OUTPUT2 負論理
OUTPUT3 負論理
Temp
temp
temp
INPUT1 負論理
INPUT2 負論理
INPUT3 負論理
INPUT4 負論理
INPUT5 負論理
INPUT6 負論理
In-position/alarm : Valid
Input status : Valid
Output status : Valid
No local echo : Valid
Comment : Valid
Warning : Valid
::01 // ParameterOtherValueDoc
  Value 
::01 //ParameterOtherInfoDoc
 : Information

